**ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

**2012 YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI**

**DÜZELTME LİSTESİ**

1. **İnşaat Rayiçleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YANLIŞ RAYİÇ FİYAT (TL)** | **DOĞRU RAYİÇ FİYAT (TL)** |
| 04.768/05B18 | 850,00 | 950,00 |

**B) Mekanik Tesisat Birim Fiyatları**

071-1000, 074-1000, 075-1000, 077-1000, 079-1000, 080-1000, 081-1000, 082-1000, 087-1000, 160-200, 176-500, 216-200, 219-500, 259-1100, 590-500, 590-700 pozlarında yer alan “Birim Fiyatlar” , ”montajlı fiyatlar” ifadeleri, “ Montajlı Birim Fiyatlar” olarak düzenlenmiştir.

**Web ortamında yer alan Makine pozlarına ait düzeltme listesi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİRİM FİYAT**  **NO:** | **YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT TL** | **DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT TL** | **YANLIŞ MONTAJ BEDELİ TL** | **DOĞRU MONTAJ BEDELİ TL** |
| 192-101 | **\_** | 2.156,00 | **\_** | 132,00 |
| 192-102 | **\_** | 2.315,00 | **\_** | 132,00 |
| 192-103 | **\_** | 2.728,00 | **\_** | 132,00 |
| 192-104 | **\_** | 2.886,00 | **\_** | 132,00 |
| 192-105 | **\_** | 3.299,00 | **\_** | 132,00 |
|  |  | |  | |
| **BİRİM FİYAT**  **NO:** | **YANLIŞ TANIM** | | **DOĞRU TANIM** | |
| **271-000** | **JALUZİ (Ölçü: m2.: İhzarat % 60).** | | J**ALUZİ (Havalandırma Sistemlerinde Kullanılmak Üzere) (Ölçü: m2.: İhzarat % 60).**  Havalandırma sistemlerinde, tek yönlü hava akışını sağlayan, sisteminin çalışmadığı durumlarda hava akışını hareketli kanalları vasıtası ile kesen jaluzinin temini, yerine montajı. | |

**Kitapta ve Web ortamında yer alan Makine pozlarına ait düzeltme listesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BİRİM FİYAT**  **NO:** | **YANLIŞ TANIM** | **DOĞRU TANIM** |
| **204-802** | 20 | 25 |
| **230-600** | **Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu (Ölçü:m.: İhzarat: % 60).**  Yalıtılacak borunun korozyona karşı ……… kullanılacaktır.  -Galvaniz sac kaplama yapılması durumunda montajlı birim fiyatlar **% 80,** montaj bedelleri ise % 100 zamlı ödenir.  -Soğuk akışkanlı tesisat borularında 230-1200 Birim Fiyat pozu kullanılacaktır 300mm.den büyük ………….dahil değildir.) | **Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu (Ölçü:m.: İhzarat: % 60).**  Yalıtılacak borunun korozyona karşı ……… kullanılacaktır.  Galvaniz sac kaplama yapılması durumunda montajlı birim fiyatlar **% 30,** montaj bedelleri ise % 100 zamlı ödenir.  -Soğuk akışkanlı tesisat borularında 230-1200 Birim Fiyat pozu kullanılacaktır.  -**Dış ortamdaki boru hatlarının üzeri projesine uygun, yalıtım çevre uzunluğu** 300mm.den büyük ………….dahil değildir.) |
|  |  |  |
| **BİRİM FİYAT**  **NO:** | **YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT TL** | **DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT TL** |
| **230-639** | **23,05** | **20,00** |

**Kitapta ve Web ortamında sehven yer almayan pozlar:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BİRİM FİYAT**  **NO:** | **TANIM** | **MONTAJLI BİRİM FİYAT TL** |
| **204-3400** | **Bina dışında kanallar içinde döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü: %)**  Bina dışında kanallar içinde kullanılan B.F.T 204-3100'deki boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı ve vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler BFT 204-3300'deki gibi olmak üzere, polipropilen boru tutarının. | %18 |
| **204-3500** | **Bina dışında toprağa döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli: (Ölçü:%)**  Bina dışında kanallar içinde toprağa döşenmiş BFT 204-3100' deki polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vidalı olarak bağlanmaları halinde diğer özellikler B.F.T 204-3300'deki gibi | %18 |

**C) Elektrik Tesisat Birim Fiyatları**

**Web ortamında yapılan Elektrik pozlarına ait düzeltme listesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BİRİM FİYAT**  **NO:** | **YANLIŞ TANIM** | **DOĞRU TANIM** |
| **708-200** | **Klima, havalandırma ve soğutma tesisatları için özel elektrik tabloları: (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .**  Klima, …. **birim** fiyatlar ve montaj bedelleri % 25 zamlı olarak uygulanır. .. | **Klima, havalandırma ve soğutma tesisatları için özel elektrik tabloları: (TS EN 61439-1/2 ) Not: “Tip testler” yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .**  Klima, …. **montajlı birim** fiyatlar ve montaj bedelleri % 25 zamlı olarak uygulanır.. |
| **921-500** | **TAM OTOMATİK KAT KAPILARI, Ölçü: Ad. İhzarat: % 80, TS 8237,TS 8238,TS 10922.**  Kabin katta ….. montaj kuralları **TS 10922'ye** uygun …. teslimi. | **TAM OTOMATİK KAT KAPILARI, Ölçü: Ad. İhzarat: % 80 (TS 8237 ISO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-2, TS EN 81-1+A3 standartlarına uygun)**  Kabin katta …. montaj kuralları **TS EN 81-1+A3'e** uygun …. teslimi. |