ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

**Tesisin Adı :**

**Tesisin Adresi :**

**Çevre Lisansının Konusu :** Toplama Ayırma

**İlgili Yönetmelik :** Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

**İnceleme Tarihi :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar** | | | | **EVET** | **HAYIR** |
| **(1)** | Tesisin toplam alanı en az 1000 m2’dir. (1) | | |  |  |
| **(2)** | Tesis tipi şartı sağlanmaktadır. (2) | | |  |  |
| 3. Tip TAT | 2. Tip TAT | 1. Tip TAT |  |  |
| **Toplam Alan**: en az 1.000 m2  **Ayırma Kapasitesi**: en az 100 m3/gün | **Toplam Alan**: en az 2.000 m2  **Ayırma Kapasitesi**: en az 600 m3/gün  Çevre Görevlisi veya Çevre Mühendisi sürekli istihdam edilir. | **Toplam Alan**: en az 3.000 m2  **Ayırma Kapasitesi**: en az 2000 m3/gün  Çevre Görevlisi veya Çevre Mühendisi sürekli istihdam edilir. |
| **(3)** | Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafı, tesis güvenliğini sağlayacak ve personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde; beton, tuğla, briket, taş örme ve benzeri yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde çevrilidir. Belirtilenler haricindeki malzemeler ile etrafı çevrili olan tesislerin ise yapının mukavemetini arttırıcı yönde beton direkler, demir parmaklıklar ve çelik konstrüksiyon gibi yapı malzemesi ile kalıcı olarak desteklenmesi sağlanmıştır. (3) | | |  |  |
| **(4)** | Birbirinden bağımsız olacak şekilde aşağıdaki bölümler bulunmaktadır: | | |  |  |
| - Atık kabul birimi | | |  |  |
| - Atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği alan | | |  |  |
| - Geçici depolama alanı (4) | | |  |  |
| - Ayrıştırılmış atık stok sahası | | |  |  |
| - Otopark, idari ve teknik büro (4) | | |  |  |
| **(5)** | Tesiste kapasiteye uygun kantar bulunmaktadır. (4),(5) | | |  |  |
| **(6)** | Metal atık kabul edecek tesislerde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan teknik uygunluğuna ilişkin onay alınmış, kullanıma hazır radyasyon ölçüm cihazı ile cihazın kullanımına yönelik ilgili kurumdan eğitim sertifikası onaylı personel bulunmaktadır.(4),(5) | | |  |  |
| **(7)** | Tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi kurulmuştur, kayıtların en az 30 gün saklanmasına ilişkin teknik altyapı oluşturulmuştur. | | |  |  |
| **(8)** | Tesise gelen, kabulü gerçekleşen ve işlenen atıklar ile tesisten çıkan atıklara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunmaktadır. | | |  |  |
| **(9)** | Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ayırma bandı ile malzeme cinsine göre ayrılacak atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan atıkların biriktirilmesi maksadıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek (tekerlekli vb.) konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri bulunmaktadır.(2) | | |  |  |
| **(10)** | Tesiste bulunması gereken asgari ekipmanlar ile diğer tüm ekipmanların firma demirbaşlarına kaydı bulunmaktadır. | | |  |  |
| **(11)** | İşletmede …/…/…… tarihli ve …………..rapor nolu Kapasite Raporunda yer alan makine ve ekipmanlar kullanıma hazır olarak bulunmaktadır.(6) | | |  |  |
| **(12)** | Atık kabul biriminde aşağıdaki şartlar sağlanmıştır: | | |  |  |
| -Atıkların bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri ve en az üç tarafı yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde kapalıdır. (7) | | |  |  |
| -Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmıştır. Atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilmiş ve ayrı toplama mekanizması oluşturulmuştur. | | |  |  |
| -Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınmış ve drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulmaktadır. | | |  |  |
| -Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulundurulmaktadır. | | |  |  |
| -Atıkların özelliklerine, atığa uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemlere, bekletme sürelerine göre yeterli sayıda ve kapasitede bölümler/ konteyner ve benzeri ekipmanlar bulunmaktadır. | | |  |  |
| -Atıkların ayrımı için, araya paneller konularak bölmeler oluşturulmuş veya atığın özelliklerine uygun tank, konteyner ve benzeri ekipman bulunmaktadır. | | |  |  |
| -Atıkların birbiri ile reaksiyona girmeyecek şekilde  biriktirilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır. | | |  |  |
| -Her bir bölmede/konteynerde bekletilecek atığın kodu belirtilmektedir. | | |  |  |
| **(13)** | Geçici depolama alanı Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. (4) | | |  |  |
| **(14)** | İşletmenin geçici depolama alanında 6 aydan fazla bekleyen tehlikeli atık ile 1 yıldan fazla bekleyen tehlikesiz atık bulunmamaktadır. (8) | | |  |  |
| **(15)** | İşletmeye kabul edilen atıklar içerisinde 1 yıldan fazla süredir işlenmemiş atık bulunmamaktadır. (8) | | |  |  |
| İşletmenin atık kabul birimlerinde anlık olarak kapasite raporunda/ yetkili makamlardan alınmış diğer kapasite raporunda/kurumsal akademik raporda yer alan yıllık atık tüketim miktarından daha fazla atık bulunmamaktadır. (8) | | |  |  |
| **(16)** | Atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği alan ve atıkla temasta olan alanlarda aşağıdaki şartlar sağlanmıştır: | | |  |  |
| -Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmıştır. | | |  |  |
| -Atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilmiş ve ayrı toplama mekanizması oluşturulmuştur. | | |  |  |
| **(17)** | Ayrıştırılmış atık stok sahasında aşağıdaki şartlar sağlanmıştır: | | |  |  |
| -Ayrılan kağıt, plastik, cam, metal ve benzeri ayrıştırılmış atıkların bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri ve en az üç tarafı yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde kapalıdır.(7) | | |  |  |
| -Tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılmıştır. | | |  |  |
| - Atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilmiş ve ayrı toplama mekanizması oluşturulmuştur. | | |  |  |
| -Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınmış ve drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulmaktadır. | | |  |  |
| -Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulundurulmaktadır. | | |  |  |
| -Ayrıştırılmış atıklar özellikleri dikkate alınarak yeterli alanda, uygun bölme/kap/konteyner ve benzeri içerisinde atık kodu belirtilerek bekletilmektedir. | | |  |  |
| **(18)** | Tesis genelinde oluşacak yağmur sularının, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. | | |  |  |
| **(19)** | Tesiste gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ilgili mevzuatta tanımlanan her türlü önleyici tedbir alınmıştır. | | |  |  |
| Diğer hususlar: (İnceleme yapanlar tarafından incelemeye esas belirtilmesi uygun görülen hususlar varsa bu alanda belirtilebilir) | | | | | |

Bütün sayfalar paraflı olmalıdır.

**İncelemeyi Yapanların**

**Adı Soyadı Unvanı İmza**

(1)Bu şart, YönetmelikEK-1’de yer alan metal, kağıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil kategorilerden sadece tek bir kategoride atık kabul eden toplama ayırma tesisleri ile organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanlarında kurulu bulunan tesislerden aranmaz. Yönetmelik EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen (karışık olarak biriktirilen) kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul edecek Tip sınıfına tabi tesisler en az 1000 m2 şartını sağlamak koşuluyla Tablonun 2 nci satırında belirtilen alan şartları doğrultusunda değerlendirilir.

(2)Bu şart, Yönetmelik EK-1’de yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte biriktirilen (karışık olarak biriktirilen) kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul etmeyecek tesislerden aranmaz.

(3)Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olanlardan bu şart aranmaz.

(4)Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesislerde ortak kullanılabilir.

(5)Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması durumunda radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde veya bünyesinde tesislere hizmet vermek amacıyla kantar olması durumunda ise kantar bulundurma şartı aranmaz.

(6)Bu şart, kapasite raporu düzenlenemeyen durumlarda kapasite raporu yerine geçen yetkili makamlardan alınmış diğer belgelerde gösterilerek sağlanır. Kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge sunan tesislerden bu şart aranmaz.

(7) Atıkların, her yönden sızdırmazlığı sağlanmış, meteorolojik olayların etkilerine karşı korunaklı ve kapalı; tank, konteyner, IBC tank ve benzeri ekipmanlarda depolanması halinde bu ekipmanların ayrıca üzerinin kapalı olması şartı aranmaz. Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’de yer alan atıklardan sadece metal atıkların bekletileceği alanların üzerinin kapalı olarak tesis edilmesi şartı aranmaz.

(8) İlk kez Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunacak yeni tesislerde bu şart aranmaz.