**BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI ÜRÜNLERİNE ÇEVRE ETİKETİ VERİLMESİNE DAİR KRİTERLER**

**MADDE 1**- Bu kriterler 19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

**MADDE 2**- Bulaşık makinesi deterjanı ürün grubu jel, toz ve çok bileşenli bulaşık makinesi deterjanı ile bulaşık makinesi parlatıcısı ürünlerinden oluşur. Ürün grubu hem hususi hem de endüstriyel ve kurumsal kullanıma yönelik ürünleri kapsamaktadır. Bulaşık makinesi deterjanı ürünleri, kimyasal maddelerin bir karışımı olup, üretici tarafından bilinçli olarak ilave edilmiş mikroorganizmaları içermemelidir.

Bu dokümanda yer alan kriterlerin uygulanabileceği bulaşık makinesi deterjanı ürünleri, 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren ürünleri kapsamaktadır.

**MADDE 3**- Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında bulaşık makinesi deterjanı ürün grubunda yer alan ürünlere çevre etiketi verilebilmesi için, işbu belgede belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi gereklidir.

**MADDE 4**- Bulaşık makinesi deterjanı ürün grubu için belirlenen çevre etiketi kriterleri ile ilgili değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

# KRİTERLER

1. Dozaj Gereksinimleri
2. Sucul Ortam İçin Toksisite
3. Biyo-bozunurluk
4. Palm yağı, palm çekirdeği yağı ve türevlerinin sürdürülebilir olarak tedarik edilmesi
5. Hariç Tutulan ve Kısıtlanmış Maddeler
6. Paketleme
7. Kullanıma Uygunluk
8. Tüketicinin bilgilendirilmesi
9. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi

# DEĞERLENDİRME VE DOĞRULAMA GEREKLİLİKLERİ

## Gereksinimler

Her bir kritere ait değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri belirlenmiştir.

Başvuru sahibinden kriterlere uygunluğunu kanıtlamak üzere beyan, belge, analiz, test raporu ya da diğer kanıtlar talep edildiğinde, içinde bulunulan duruma uygun olarak talep edilen bu belgeler başvuru sahibi ve/veya tedarikçisi/tedarikçileri ve/veya onların tedarikçisi/tedarikçileri tarafından düzenlenebilir.

İçinde bulunulan duruma uygun olarak, her bir kriter için belirlenmiş olan test yöntemlerinden farklı bir yöntem, başvuruyu değerlendiren Bakanlık tarafından denkliği kabul edilmesi koşuluyla, kullanılabilir.

Testler, 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin Ek- 1’inde de belirtildiği üzere, ISO 17025 standardı genel gerekliliklerini karşılayan ve usulüne uygun olarak akredite olmuş laboratuvarlarda yapılmalıdır. Bakanlık, TS EN ISO/IEC 17025’e göre Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)- Karşılıklı Tanıma Anlaşmasına (MRA) taraf olan bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılan testleri tanır. TÜRKAK tarafından akredite kuruluşlara <https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search> adresinden erişim sağlanabilir. Değerlendirme ve doğrulama gereklilikleri kapsamında yapılması zorunlu olan test yöntemi için, akredite bir kuruluş bulunmadığının belgelenmesi halinde TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon şartı aranmaz.

Uygun görülmesi durumunda, Bakanlık destekleyici belge talep edebilir ve bağımsız doğrulama yapabilir.

Maddelerin veya karışımların sınıflandırılmasına ilişkin veri üretilirken, 11.12.2013 tarihli ve 28848 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ya da uluslararası tanınmış bilimsel ilkelerle veya uluslararası prosedürlere uygun olarak doğrulanmış yöntemler göz önünde bulundurulmalıdır.

Başvuru sahibi, 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile birlikte Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren mer’i mevzuat kapsamında gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır. Bu doğrultuda, ÇED Kararı, Çevre İzin Belgesi, Sıfır Atık Belgesi, Atık Yönetimi Planı ve Bakanlıkça talep edilecek diğer belgeleri sunmakla yükümlüdür.

Bu ürün grubunda kullanılan kimyasal madde ve karışımların, sucul ortamlara toksisite ve biyo-bozunurluk etkilerinin ortaya konulabilmesi gereklidir. Bu amaçla AB tarafından “EU-Ecolabel programı” kapsamında kullanılmak üzere “Deterjan İçerik Veritabanı” (Detergent Ingredient Database - DID listesi) geliştirilmiştir. Söz konusu veritabanı deterjan ve kozmetik formülasyonlarında en çok kullanılan maddeleri içermektedir. Bu liste, Kritik Seyreltme Hacmi (KSH) ile ilgili hesaplamalar için gerekli verilerin türetilmesi ve üründe kullanılan maddelerin biyo-bozunurluğunun değerlendirilmesi için kullanılacaktır. DID listesinde bulunmayan maddeler için, ilgili verilerin nasıl hesaplandığı veya ekstrapole edildiği konusunda bilgi verilecektir.

Üründe kullanılan tüm maddelerin listesi; kimyasal adı, CAS no., DID no. (DID-listesinden elde edilen) ve nihai ürün formülasyonundaki miktarları, işlevi ve formu (eğer geçerli ise, suda çözünür ambalaj içerisindeki deterjanların içerdiği folyo malzemesi de dahil) belirtilerek yetkili kuruma sunulacaktır. Bu konu ile ilişkili olarak yapılacak çalışmalarda, 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin Ek-7’nin C bölümünde öngörülen içerik veri belgesi temel alınarak hareket edilmelidir.

Koruyucular, esanslar ve renklendirici maddelerin ürün içindeki konsantrasyonları mutlaka belirtilmelidir. Üründe kullanılan diğer maddeler ise, ağırlıkça %0,010 veya üzerindeki konsantrasyonlarda olduklarında belirtilmelidir.

Nanomalzemeler şeklinde bulunan tüm maddeler, listede ‘nano’ kelimesi parantez içinde yazılı olacak şekilde açıkça belirtilmelidir.

23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, listelenen her bir madde için Güvenlik Bilgi Formu (GBF) temin edilecektir. Bir karışımın parçası olduğu için tek bir madde için GBF mevcut değilse, başvuru sahibi karışımın GBF’sini temin edecektir.

## b) Kriterlere Uygunluk Değerlendirmesi

Tablo 1'de bulaşık makinesi deterjanlarında bulunabilecek maddeler için kritere uygunluk değerlendirmelerinin hangi maddeler/hangi konsantrasyonlar için yapılacağı gösterilmektedir.

Tablo 1. Bulaşık makinesi deterjanlarında kullanılan maddeler için kritere göre eşik seviyeleri (ağırlıkça %)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriterin adı** | **Sürfaktanlar** | **Koruyucu maddeler** | **Renklendirici maddeler** | **Esanslar** | **Diğer (örn; enzimler** |
| Sucul canlılar için toksisite | ≥ 0,010 | limit yok\* | limit yok\* | limit yok\* | ≥ 0,010 |
| Biyo-bozunurluk | Sürfaktanlar | ≥ 0,010 | G/D | G/D | G/D | G/D |
| Organikler | ≥ 0,010 | limit yok\* | limit yok\* | limit yok\* | ≥ 0,010 |
| Sürdürülebilir palm yağı tedariki | ≥ 0,010 | G/D | G/D | G/D | ≥ 0,010 |
| Hariç tutulmuş veyakısıtlanmış maddeler | Hariçtutulmuş ve kısıtlanmış belirli maddeler1  | ≥ 0,010 | G/D | G/D | G/D | ≥ 0,010 |
| Zararlı maddeler |  ≥ 0,010 | ≥ 0,010 | ≥ 0,010 | ≥ 0,010 | ≥ 0,010 |
| Yüksek önem arz eden maddeler | limit yok\* | limit yok\* | limit yok\* | limit yok\* | limit yok\* |
| Esanslar | G/D | G/D | G/D | limit yok\* | G/D |
| Koruyucu maddeler | G/D | limit yok\* | G/D | G/D | G/D |
| Renklendirici maddeler | G/D | G/D | limit yok\* | G/D | G/D |
| Enzimler | G/D | G/D | G/D | G/D | limit yok\* |

*\* 'limit yok' konsantrasyondan bağımsız olarak, kasıtlı olarak eklenen tüm maddeler, yan ürünler ve ham maddelerden gelen safsızlıklar (analitik tespit sınırı) anlamına gelir.*

*G/D: Geçerli değil*

*1 Bakınız Kriter 5.1.*

***Not:*** *Örneğin; bir sürfaktanın deterjan içindeki konsantrasyonu ağırlıkça % 0,010’a eşit ya da büyükse, bu sürfaktan için “sucul canlılar için toksisite” kriteri uygulanacaktır. Öte yandan, koruyucu maddeler için ise “sucul canlılar için toksisite” kriteri, koruyucu maddelerin konsantrasyonuna bakılmaksızın sağlanacaktır.*

REFERANS DOZAJ

Aşağıdaki dozaj, Türkiye Çevre Etiketi kriterlerine uygunluğu belgelemeyi ve temizleme kabiliyetinin test edilmesini amaçlayan hesaplamalar için referans dozaj olarak alınacaktır:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bulaşık Makinesi Deterjanı** | Jel bulaşık makinesi deterjanı | Üretici tarafından normal kirli bulaşıkların TS EN 60436 ile belirlenen standart koşullar altında 12 kişilik bulaşık makinesinde yıkanması için önerilen en yüksek dozaj (g/yıkama) |
| Toz bulaşık makinesi deterjanı |
| Çok bileşenli sistem |
| Parlatıcı | 3 mL/yıkama |
| **Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanı** | Ön yıkama | Orta sertlikte\* su için üretici tarafından 1 litre yıkama suyu (g/L yıkama suyu veya ml/L yıkama suyu olarak belirtilir) üretmek için önerilen en yüksek dozaj |
| Bulaşık makinesi deterjanı |
| Çok bileşenli sistem |
| Parlatıcı |
| *\*Su sertlik derecesi 1,5-2,5 mmol CaCO3= 150-250 mg/L CaCO3 = 15-25 Fransız Sertliği kabul edilmiştir.* |

**Değerlendirme ve Doğrulama:** Başvuru sahibi, kullanım dozajı talimatlarını içeren ürün etiketini veya kullanıcı talimat bilgisini sunacaktır.

# KRİTERLER VE GEREKSİNİMLER

# Kriter 1. Dozaj Gereksinimleri

Bulaşık makinesi deterjanı ürünlerinde tüketiciye önerilen referans dozaj, Tablo 2’de sunulan dozaj limit değerlerini aşmamalıdır.

**Tablo 2.** Referans Dozaj Limitleri

|  |  |
| --- | --- |
| **Ürün Grupları** | **Referans Dozaj\* (g/yıkama)** |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı (g/yıkama) | Tek Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi Deterjanı | 19 |
| Çok Fonksiyonlu Bulaşık Makinesi Deterjanı | 21 |

*\*Su sertlik derecesi 1,5-2,5 mmol CaCO3= 150-250 mg/L CaCO3 = 15-25 Fransız Sertliği kabul edilmiştir.*

***Not:*** *Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanı ürün grubu için referans dozaj limit değer bulunmamaktadır. Ancak, bu ürün grubunda yer alan çok bileşenli sistemler alt ürün grubu için başvuru sahibi, ürünün otomatik ve kontrollü bir dozaj sistemi ile kullanılmasını sağlamalıdır.*

**Değerlendirme ve Doğrulama:** Başvuru sahibi, dozaj talimatlarını ve belgeleri içeren ürün etiketini sağlamalıdır. Ayrıca, başvuru sahibi, sıvı ve jel ürünlerin yoğunluğunu (g/mL) gösteren dozaj talimatlarını ve belgeleri içeren ürün etiketini sağlamalıdır. Sıvı veya jel ürünlerle ilgili özel durumda başvuru sahibi, ürünün g/mL cinsinden yoğunluğunun belirtildiği belgeleri, malzeme güvenlik veri dokümanları gibi, Yetkili Kuruluşa sağlayacaktır.

Sıvı veya jel ürünler için gram ve dozaj talimatları genellikle mililitre cinsinden olduğu için, hesaplama yöntemi:

Referans dozaj (g)= Referans dozaj (mL) · yoğunluk (g/mL)

Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanı ürün grubunda yer alan çok bileşenli sistemler için başvuru sahibi otomatik dozaj sistemlerinde doğru dozajın sağlanabilmesi için ürünü kullanan tüm tesislerde müşteri ziyaretleri yapacaktır. Bu müşteri ziyaretlerini üçüncü bir taraf da gerçekleştirebilir. Başvuru sahibi, müşteri ziyaretlerinin içeriği, bunlardan kimin sorumlu olduğu ve sıklığı hakkında bir açıklama ile birlikte imzalı bir uygunluk beyanı sunacaktır.

# Kriter 2. Sucul Ortam İçin Toksisite

Kritik seyreltme hacmi (KSH), bir ürünün sucul tatlı su ekosistemleri üzerindeki etkisini, ürün (veya fonksiyonel birimin) miktarının su üzerinde herhangi bir öngörülebilir zararlı etki yaratmadığı konsantrasyona kadar seyrelmesi için gerekli olan doğal su hacminin hesaplanması yoluyla tahmin eder. Ürünün referans dozajı için belirtilen KSHkronik değerleri Tablo 3’de sunulmuş sınır değerlerini aşmamalıdır.

**Tablo 3.** KSH Limit Değerleri

| **Ürün Grubu** | **Ürün Adı** | **KSH\***  |
| --- | --- | --- |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı(L/yıkama) | Jel bulaşık makinesi deterjanı | 22 500 |
| Toz bulaşık makinesi deterjanı | 22 500 |
| Çok bileşenli sistem | 27 000 |
| Parlatıcı | 7 500 |
| Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanı(L/L yıkama suyu) | Ön Yıkama | 2 000 |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı | 5 000 |
| Çok Bileşenli Sistem | 4 000 |
| Parlatıcı | 3 000 |
| *\*Su sertlik derecesi 1,5-2,5 mmol CaCO3= 150-250 mg/L CaCO3 = 15-25 Fransız Sertliği kabul edilmiştir.* |

**Değerlendirme ve Doğrulama:** Başvuru sahibi ürünün KSHkronik hesaplamasını temin edecektir.

KSHkronik, üründeki tüm maddeler (i) için aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır:

$$KSK\_{kronik}=\sum\_{}^{}KSH(i)=100 x\sum\_{}^{}Dozaj(i) x\frac{DF(i)}{TF\_{kronik} (i)}$$

Burada;

* Dozaj (i) : (i) maddesinin referans dozdaki ağırlığı (g),
* DF(i) : (i) maddesinin bozunma faktörü;
* TFkronik (i) : (i) maddesinin kronik toksisite faktörüdür.

DF(i) ve TFkronik(i) değerleri, DID listesinin[[1]](#footnote-2) en güncel A Bölümünde belirtildiği gibi alınacaktır. Üründe kullanılan bir maddenin A Bölümüne dahil edilmemiş olması durumunda, başvuru sahibi bu listenin B Bölümünde açıklanan yaklaşımı izleyerek ve ilgili belgeleri ekleyerek söz konusu değerleri hesaplayacaktır.

# Kriter 3. Biyo-bozunurluk

* **Kriter 3.1- Sürfaktanların Biyo-bozunurluğu**

Tüm yüzey aktif maddeler (aerobik olarak) kolay bozunabilir olmalıdır.

Buna ek olarak, 11.12.2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” uyarınca sucul ortam için zararlı olarak sınıflandırılan tüm yüzey aktif maddeler (Akut Kategori 1 (H400), Sucul Kronik Kategori 1 (H410), Sucul Kronik Kategori 2 (H411) ve Sucul Kategori 3 (H413) veya Sucul Kronik Kategori 3 (H412)) aynı zamanda anaerobik olarak biyo-bozunur olmalıdır.

* **Kriter 3.2 - Organik Bileşiklerin Biyo-bozunurluğu**

Üründeki aerobik olarak biyo-bozunur olmayan (biyolojik olarak kolay bozunamayan, aNBO) veya anaerobik olarak biyo-bozunur olmayan (anNBO) organik madde içeriği, referans dozajı için belirtilen Tablo 4’te sunulan limit değerleri aşmamalıdır.

Tablo 4. Bulaşık Makinesi Ürünleri için aNBO ve anNBO Limit Değerleri

| **Ürün Grubu** | **Ürün Adı** | **aNBO\*** | **anNBO\*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı(g/yıkama) | Jel bulaşık makinesi deterjanı | 1,0 | 1,2 |
| Toz bulaşık makinesi deterjanı | 1,0 | 1,2 |
| Çok bileşenli sistem | 1,0 | 1,2 |
| Parlatıcı | 0,15 | 0,3 |
| Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinesi Deterjanı(g/L yıkama suyu) | Ön Yıkama/daldırma | 0,40 | 0,40 |
| Parlatıcı  | 0,04 | 0,04 |
| Çok bileşenli sistem  | 0,40 | 1,0 |
| Bulaşık makinesi deterjanı | 0,40 | 1,0 |
| *\*Su sertlik derecesi 1,5-2,5 mmol CaCO3= 150-250 mg/L CaCO3 = 15-25 Fransız Sertliği kabul edilmiştir.* |

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, sürfaktanların bozunabilirliği ve üründeki aNBO ve anNBO hesaplaması için gerekli belgeleri temin edecektir.

Sürfaktanların bozunabilirliği ve organik bileşiklere ait aNBOi ve anNBOi değerleri için, en güncel DID listesine atıfta bulunulacaktır.

DID listesinin A Bölümünde yer almayan maddeler için, söz konusu listenin B Bölümünde açıklandığı gibi, aerobik ve anaerobik olarak biyo-bozunur olduklarını gösteren literatür veya diğer kaynaklardan alınan bilgiler ya da uygun test sonuçları temin edilecektir. Sürfaktanların biyo-bozunurluğunun belirlenmesine ilişkin uygulanacak testlerde 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Deterjanlar Hakkında Yönetmelik” Ek-3’ünde belirtilen yöntemler takip edilmelidir.

Yukarıda tarif edilen bozunabilirlik ile ilgili belgelerin mevcut olmaması halinde, aşağıdaki üç alternatiften biri yerine getirilirse, sürfaktanlar dışındaki maddeler anaerobik bozunabilirlik şartından muaf tutulabilir:

* + Kolay bozunabilir ve düşük adsorpsiyona sahip (A <%25)
	+ Kolay bozunabilir ve yüksek desorpsiyona sahip (D> %75)
	+ Kolay bozunabilir ve biyobirikimli değil[[2]](#footnote-3)

Adsorpsiyon/desorpsiyon testleri için, 11.12.2013 tarihli ve 28848 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik” Ek-1 C Bölümünde yer alan C.18: Kesikli Denge Modeli Kullanarak Adsorpsiyon/Desorpsiyon metodu içerisinde tanımlanan yöntemler takip edilmelidir.

# Kriter 4. Palm yağı, palm çekirdeği yağı ve türevlerinin sürdürülebilir olarak tedarik edilmesi

Palm yağı ve palm çekirdeği yağından elde edilen ürünlerde kullanılan maddeler sivil toplum kuruluşları, sanayi örgütleri ve hükümetler de dahil olmak üzere geniş bir üyeliği olan, toprak, biyoçeşitlilik, organik karbon stokları ve doğal kaynakların korunması da dahil olmak üzere çevresel etkileri ele alan, çok paydaşlı kuruluşlara dayalı bir sürdürülebilir üretim sertifikalandırma programının gereksinimlerini karşılayan yetiştiricilerden tedarik edilmelidir.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, üçüncü taraf sertifikaları ve gözetim zinciri yoluyla, üründe kullanılan maddelerin üretiminde kullanılan palm yağı ve palm çekirdeği yağının sürdürülebilir şekilde yönetilen yetiştiricilerden tedarik edildiğine dair kanıt sunmalıdır.

Kabul edilen sertifikalar arasında, (ürün çeşidi belli olan palm yağı, ayrıştırılmış veya kütle denkliği ile üretilmiş) Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO) veya eşdeğeri veya daha katı bir sürdürülebilir üretim şeması bulunacaktır.

Palm yağının kimyasal türevleri ve palm çekirdeği yağı için, en son ticari yılda Yıllık İlerleme Bildirimi (Annual Communications of Progress - ACOP) kapsamında beyan edilen temin ve itfa edilmiş GreenPalm sertifikalarını sağlayarak, GreenPalm ya da eşdeğeri bir Book and Claim sistemi yoluyla sürdürülebilirliğin gösterilmesi kabul edilebilir olacaktır.

# Kriter 5. Hariç Tutulan ve Kısıtlanmış Maddeler

**Kriter 5.1. Hariç tutulmuş ve kısıtlanmış belirli maddeler**

Aşağıda belirtilen maddeler konsantrasyona bakılmaksızın ürün formülasyonuna dahil edilmeyecektir:

* Alkil fenol etoksilatlar (APEO'lar) ve diğer alkil fenol türevleri
* Atranol
* Kloroatranol
* Dietilentriaminpentaasetik asit (DTPA)
* Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) ve tuzları
* Formaldehit ve salgılayıcıları (örneğin, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro- 1,3-dioksan, sodyum hidroksil metil glisinat, diazolidinilüre); ağırlıkça %0,010 konsantrasyona kadar polialkoksi kimyası bazlı sürfaktanlardaki formaldehit safsızlıkları hariç;
* Glutaraldehit
* Hidroksiizoheksil 3-sikloheksen
* Nitromusklar ve polisiklik miskler
* Fosfatlar
* Perflorlu alkilatlar
* Biyolojik olarak kolayca parçalanmayan kuaterner amonyum tuzları
* Reaktif klor bileşikleri
* Rodamin B
* Triklosan
* Sodyum hidroksil metil glisinat
* 3-iyodo-2-propinil butilkarbamat
* Mikroplastikler
* Nano-gümüş

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, uygunsa, listelenen maddelerin konsantrasyondan bağımsız olarak ürün formülasyonuna dahil edilmediğini teyit eden, tedarikçilerden gelen beyanlarla desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı sunacaktır.

**Kriter 5.2. Kısıtlanan maddeler**

Aşağıda belirtilen maddeler, aşağıda belirtilen konsantrasyonların üzerinde ürün formülasyonuna dahil edilmeyecektir:

* 2-metil-2H-izotiyazol-3-on: ağırlıkça %0,0050;
* 1,2-Benzizotiyazol-3(2H)-on: ağırlıkça %0,0050;
* 5-kloro-2-metil-4-izotiyazolin-3-on/2-metil-4-zotiyazolin-3-on: ağırlıkça %0,0015

23.05.2005 tarihli ve 25823 sayılı “Kozmetik Yönetmeliği” Ek-3 içerisinde yer alan ve beyan şartına tabi koku maddeleri, madde başına ağırlıkça %0,010 konsantrasyon limitinde ya da üzerinde bulunmayacaktır.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi aşağıdaki belgeleri temin edecektir:

İzotiazolinonlar kullanılıyorsa, uygunsa, kullanılan izotiazolinonların içeriğinin belirlenen sınırlara eşit veya bunlardan daha düşük olduğunu doğrulayan ve tedarikçilerden alınan beyanlarla desteklenen imzalı uygunluk beyanları temin edilecektir;

Uygunsa, 23.05.2005 tarihli ve 25823 sayılı “Kozmetik Yönetmeliği” Ek-3 içerisinde yer alan koku alerjenlerinin, belirlenen sınırlardan daha fazla miktarda bulunmadığını doğrulayan ve tedarikçilerden alınan beyanlarla desteklenen imzalı uygunluk beyanları temin edilecektir. Endüstriyel ve kurumsal bulaşık makinesi deterjan ürünleri için, esans bulunmadığına dair imzalı bir beyan sunulacaktır.

**Kriter 5.3. Elementel Fosfor İçeriği**

Elementel P olarak hesaplanan toplam fosfor (P) içeriği Tablo 5’teki limit değerlerle sınırlı olacaktır.

Tablo 5. Toplam Fosfor İçeriği Limit Değerleri

|  |  |
| --- | --- |
| **Ürün grubu** | **Toplam Fosfor İçeriği\*** |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı(g P/yıkama) | Jel bulaşık makinesi deterjanı | 0,2 |
| Toz bulaşık makinesi deterjanı | 0,2 |
| Çok bileşenli sistem | 0,2 |
| Parlatıcı | 0,03 |
| Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanı(g P/L yıkama suyu) | Ön Yıkama | 0,08 |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı | 0,30 |
| Parlatıcı | 0,02 |
| Çok bileşenli sistem | 0,32 |
| *\*Su sertlik derecesi 1,5-2,5 mmol CaCO3= 150-250 mg/L CaCO3 = 15-25 Fransız Sertliği kabul edilmiştir.* |

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi aşağıdaki belgeleri temin edecektir:

Elementel P olarak hesaplanan toplam fosfor (T-P) içeriğinin belirlenen sınırlara eşit veya bunlardan daha düşük olduğunu doğrulayan ve tedarikçilerden alınan beyanlarla desteklenen imzalı uygunluk beyanları temin edilecektir

Uygunsa, T-P miktarının belirlenen sınırlara eşit veya bunlardan daha düşük olduğunu doğrulayan ve tedarikçilerden alınan beyanlarla desteklenen imzalı uygunluk beyanları temin edilecektir. Beyan, ürünün toplam fosfor içeriği hesaplamaları ile desteklenecektir.

**Kriter 5.4. Zararlı maddeler**

1. Nihai ürün

Nihai ürün, 11.12.2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında tanımlandığı şekilde ve Tablo 6’daki liste uyarınca akut toksik, belirli hedef organ toksisitesine sahip, solunum veya cilt hassaslaştırıcı, sucul ortam zararlı, kanserojen, mutajen veya üreme sistemine toksik olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiş olmayacaktır.

1. Üründe kullanılan maddeler

Ürün, 11.12.2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” Ek-1 kapsamında ve Tablo 6’daki liste uyarınca akut toksik, belirli hedef organ toksisitesine sahip, solunum veya cilt hassaslaştırıcı, sucul ortam için zararlı, kanserojen, mutajen veya üreme sistemine toksik olarak sınıflandırılma ya da etiketlenme kriterlerini karşılayacak şekilde, ağırlıkça %0,010 konsantrasyon limitinde ya da üzerinde madde içermeyecektir.

Daha sıkı kontrollerin gerektiği durumlarda, 11.12.2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirlenmiş konsantrasyon sınırları geçerli olacaktır.

Tablo 6. Kısıtlanmış zararlılık sınıfları ve kategorileri

|  |
| --- |
| **Akut Toksisite** |
| **Kategori 1 ve 2** | **Kategori 3** |
| H300 Yutulması halinde öldürücüdür. | H301 Yutulması halinde toksiktir. |
| H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür. | H311 Cilt ile teması halinde toksiktir. |
| H330 Solunması halinde öldürücüdür. | H331 Solunması halinde toksiktir. |
| H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. | EUH070 Gözle teması halinde toksiktir. |
| **Belirli Hedef Organ Toksisitesi** |
| **Kategori 1** | **Kategori 2** |
| H370 Organlarda hasara yol açar. | H371 Organlarda hasara yol açabilir. |
| H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. | H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| **Solunum ve Cilt Hassasiyeti** |
| **Kategori 1A/1** | **Kategori 1B** |
| H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. | H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. |
| H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. | H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. |
| **Kanserojen, mutajen veya üreme sistemine toksik** |
| **Kategori 1A ve 1B** | **Kategori 2** |
| H340 Genetik hasara yol açabilir. | H341 Genetik hasara yol açma şüphesi vardır. |
| H350 Kansere yol açabilir. | H351 Kansere yol açma şüphesi vardır. |
| H350i Soluma ile kansere yol açabilir. |  |
| H360F Üremeye zarar verebilir. | H361f Üremeye zarar verme şüphesi vardır. |
| H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. | H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi vardır. |
| H360FD Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. | H361fd Üremeye zarar verme şüphesi vardır. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi vardır. |
| H360Fd Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi vardır. | H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir. |
| H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi vardır. |  |
| **Sucul ortam için zararlı** |
| **Kategori 1 ve 2** | **Kategori 3 ve 4** |
| H400 Sucul ortamda çok toksiktir. | H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. |
| H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. | H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. |
| H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. |  |
| **Ozon tabakasına zararlı** |
| H420 Atmosferin üst katmanındaki ozon tabakasını tahrip ederek halk sağlığına ve çevreye zarar verir |  |

Bu kriter, 23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” 2. Maddesinin Beşinci Fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında kayıttan muaf tutulan ve aynı yönetmeliğin Ek-4 ve Ek-5’inde yer alan maddeler için geçerli değildir. Bu istisnanın geçerli olup olmadığını belirlemek için, başvuru sahibi ağırlıkça % 0,010 üzerinde bir konsantrasyonda mevcut olan maddeleri tarayacaktır.

Tablo 7’de yer alan maddeler ve karışımlar, Kriter 5.4’ün (ii) maddesinden muaftır.

Tablo 7. İstisnai Maddeler

| **Madde** | **Zararlılık ifadesi** | **Zararlılık sınıf ve kategorisia** |
| --- | --- | --- |
| Sürfaktanlar | H400 Sucul ortamda çok toksiktir. | Sucul akut 1 |
| H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. | Sucul kronik 3 |
| Subtilisin | H400 Sucul ortamda çok toksiktir. | Sucul akut 1 |
| H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. | Sucul kronik 2 |
| Enzimlerb | H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar | Cilt hassas 1 |
| H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. | Solnm hassas 1 |
| MGDA ve GLDA'da safsızlık olarak NTAc | H351 Kansere yol açma şüphesi vardır. | Kans 2 |

*a11.12.2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”*

*bPreparatlardaki stabilizatörler ve diğer yardımcı maddeler dahil.*

*cNihai üründeki toplam konsantrasyon %0,2'den düşük olduğu sürece, ham maddede %0,10'dan düşük konsantrasyonlarda.*

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, nihai ürün için ve nihai üründe ağırlıkça %0,010'dan daha fazla konsantrasyonda bulunan tüm maddeler için bu kritere uygunluğu gösterecektir. Başvuru sahibi, uygunsa, üründe bulunan maddelerin, üründe mevcut oldukları şekil ya da fiziksel durumlar için Tablo 7’de listelenen zararlılık ifadelerinden biri veya daha fazlası ile sınıflandırma kriterlerini karşılamadığını teyit eden ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ya da GBF ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı temin edecektir.

23.06.2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” Ek 4 ve Ek 5 kapsamında listelenen ve aynı yönetmeliğin 2. Maddesinin Beşinci Fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde kayıttan muaf tutulan maddeler için, başvuru sahibi tarafından bu yönde bir beyanda bulunulması uygunluk için yeterli olacaktır.

Başvuru sahibi, uygunsa, üründe bulunan maddelerin istisna koşullarını karşıladığını teyit eden ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ya da GBF ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı temin edecektir.

**Kriter 5.5: Yüksek önem arz eden maddeler**

Nihai ürün, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” 49. Maddesinde tanımlanan yüksek önem arz eden madde özelliği taşıyan maddeleri ihtiva edemez.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, uygunsa, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” 49 uncu Maddesine göre tanımlanan yüksek önem arz eden aday madde listesinde yer alan maddelerin üründe bulunmadığını teyit eden ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ve GBF’ler ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı temin edecektir.

**Kriter 5.6: Esanslar**

Ürüne esans olarak eklenen tüm maddeler, Uluslararası Parfüm Birliği (IFRA)[[3]](#footnote-4) uygulama kuralları uyarınca üretilecek ve işlenecektir. IFRA standartlarının yasaklama, kısıtlanmış kullanım ve maddeler için belirtilen saflık kriterlerine ilişkin önerileri üretici tarafından takip edilecektir.

Endüstriyel ve kurumsal bulaşık makinesi deterjanları esans içermemelidir.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Duruma göre tedarikçi veya esans üreticisi, imzalı bir uygunluk beyanı sağlayacaktır.

**Kriter 5.7: Koruyucu maddeler**

(i) Ürün sadece ürünü korumak için ve yalnızca bu amaç için uygun dozajda koruyucu madde içerebilir. Burada biyosidal özellikleri de olan sürfaktanlar kastedilmemektedir.

(ii) Ürün, biyobirikimli olmamaları koşuluyla koruyucu madde içerebilir. Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF)<100 veya log Kow (oktanol-su ayrılım katsayısı) <3,0 olan koruyucu maddelerin biyobirikimli olmadığı kabul edilir. Hem BCF hem de log Kow değerleri mevcutsa, ölçülen en yüksek BCF değeri kullanılacaktır.

(iii) Ambalaj üzerinde veya başka herhangi bir şekilde ürünün antimikrobiyal veya dezenfekte edici bir etkiye sahip olduğunu iddia etmek veya önermek yasaktır.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, uygunsa, ürüne eklenen tüm koruyucu maddeleri ve bunların BCF ya da log Kow değerleriyle ilgili bilgi sağlayan ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ve ayrıca GBF’ler ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı temin edecektir. Başvuru sahibi ayrıca ambalajın tasarımını da sunacaktır.

**Kriter 5.8: Renklendirici maddeler**

Ürün içindeki renklendirici maddeler biyobirikimli olmamalıdır.

BCF<100 veya log Kow < 3,0 olan renklendirici maddelerin biyobirikimli olmadığı kabul edilir. Hem BCF hem de log Kow değerleri mevcutsa, ölçülen en yüksek BCF değeri kullanılacaktır. Gıdalarda kullanılması onaylanmış renklendirici maddeler söz konusu olduğunda, biyobirikim potansiyeli ile ilgili belge sunulması gerekli değildir.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, uygunsa, ürüne eklenen tüm renklendirici maddeleri ve bunların BCF ya da log Kow değerleriyle ilgili bilgi sağlayan ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ve ayrıca GBF’ler ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı ya da renklendirici maddelerin gıda kullanımına uygun olduğunu gösteren belgeler temin edecektir.

**Kriter 5.9: Enzimler**

Sadece kapsüllenmiş enzimler (katı halde) ve enzim sıvıları/bulamaçları kullanılmalıdır.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, uygunsa, ürüne eklenen tüm enzimleri gösteren ve tedarikçilerden alınan beyanlarla ve ayrıca GBF’ler ile desteklenen imzalı bir uygunluk beyanı temin edecektir.

# Kriter 6. Paketleme

**Kriter 6.1. Ağırlık Fayda Oranı (AFO)**

Ürünün ağırlık/fayda oranı (AFO) sadece birincil ambalaj için hesaplanacak ve referans dozaj için aşağıdaki değerleri (Tablo 8) aşmayacaktır. Ağırlıkça yüzde 50'den fazla geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan birincil ambalajlar bu gereklilikten muaftır.

Tablo 8. Ağırlık Fayda Oranı Limit Değerleri

|  |  |
| --- | --- |
| **Ürün Grupları** | **AFO\* (g)** |
| Bulaşık Makinesi Deterjanı | Bulaşık Makinesi Deterjanı | 2,4 |
| Parlatıcı | 1,5 |
| Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanı | Toz | 1,4 |
| Sıvı | 1,8 |
| *\*Su sertlik derecesi 1,5-2,5 mmol CaCO3= 150-250 mg/L CaCO3 = 15-25 Fransız Sertliği kabul edilmiştir.* |

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi ürünün AFO hesaplamasını sunacaktır. Ürün farklı ambalajlarda (yani farklı hacimlerde) satılıyorsa, Türkiye Çevre Etiketi'nin verileceği her ambalaj boyutu için hesaplama yapılacak ve sunulacaktır.

AFO aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$AFO=\sum\_{}^{}((A\_{i}+G\_{i})/(D\_{i}+y\_{i}))$$

Burada;

* Ai: ambalajın ağırlığı (g);
* Gi: birincil ambalajdaki tüketim sonrası geri dönüştürülmüş olmayan ambalajın ağırlığı (g). Başvuru sahibi aksini ispat etmediği müddetçe Gi = Ai olarak alınır;
* Di: ambalajda bulunan referans doz sayısı;
* yi: yeniden dolum endeksidir. yi = 1 (ambalaj aynı amaç için tekrar kullanılmıyorsa) ya da yi = 2 (başvuru sahibi ambalaj bileşeninin aynı amaç için tekrar kullanılabileceğini belgeleyebiliyor ve yeniden doldurulmuş ambalaj satıyorsa)

Başvuru sahibi, ilgili belgelerle birlikte, tüketim sonrası geri dönüştürülmüş malzemenin içeriğini doğrulayan imzalı bir uygunluk beyanı sunacaktır. Ambalaj imal etmek için kullanılan ham madde, dağıtım aşamasında veya tüketici aşamasında ambalaj üreticilerinden toplanmışsa, ambalaj tüketim sonrası geri dönüştürülmüş ambalaj olarak kabul edilir.

**Kriter 6.2. Geri Dönüşüm İçin Tasarım**

Plastik ambalaj, ayırmayı veya yeniden işlemeyi engellediği veya geri dönüşümün kalitesini düşürdüğü bilinen olası kirletici maddelerden ve uyumsuz malzemelerden kaçınarak etkin geri dönüşümü kolaylaştırmak üzere tasarlanacaktır. Etiket veya kılıf, kapak ve uygulanabilir olduğunda bariyer kaplamalar, tek başına veya kombinasyon halinde, aşağıdaki Tablo 9’da listelenen malzeme ve bileşenleri içermeyecektir. Pompa mekanizmaları (spreyler dahil) bu gereklilikten muaftır.

Tablo 9. Hariç tutulan malzemeler ve bileşenler

| **Ambalaj Elemanı** | **Hariç tutulan malzemeler ve bileşenler\*** |
| --- | --- |
| Etiket veya Kılıf | PET, PP veya HDPE şişe ile birlikte PS etiketi veya kılıfı |
| PET, PP veya HDPE şişe ile birlikte PVC etiket veya kılıf |
| Bir PET şişe ile birlikte PETG etiketi veya kılıfı |
| PET şişeyle birlikte kullanılan, yoğunluğu>1 g/cm3 olan kılıflar/etiketler için diğer plastik malzemeler |
| PP veya HDPE şişe ile kullanılan yoğunluğu <1 g/cm3 olan kılıflar/etiketler için diğer plastik malzemeler |
| Metalize edilmiş veya bir ambalaj gövdesine kaynaklanmış etiketler veya kılıflar (kalıp etiketlemede) |
| Kapak | PET, HDPE veya PP şişe ile kombinasyon halinde PS kapatma |
| PET, PP veya HDPE şişe ile birlikte PVC kapak |
| Bir PET şişe ile birlikte yoğunluğu> 1 g/cm3 olan PETG kapaklar veya kapak malzemesi |
| Şişeden kolayca ayrılmayan metal, cam veya EVA'dan yapılmış kapaklar |
| Silikondan yapılmış kapaklar, Yoğunluğu <1 g/cm3 olan silikon kapaklar PET şişe ile birlikte ve yoğunluğu> 1 g/cm3 olan silikon kapaklar PE veya PP şişe ile birlikte muaftır, |
| Ürün açıldıktan sonra şişeye veya kapağına sabit kalan metalik folyolar veya contalar |
| Bariyer kaplamalar | Poliamid, fonksiyonel poliolefinler, metalize ve ışık bloke edici bariyerler |

*\*EVA - Etilen vinil asetat, HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen, PET - Polietilen tereftalat, PETG - Glikol modifiyeli polietilen tereftalat, PP - Polipropilen, PS - Polistiren, PVC – Polivinilklorür*

***Not:*** *Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanları için; ürün**, teslimat sonrası geri alınan bir ambalaj içinde teslim edilirse bu ürün Kriter 6’da belirtilen gerekliliklerden muaftır.*

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, konteyner, etiket veya giydirme, yapıştırıcı, kapak kısmı ve bariyer kaplaması dahil olmak üzere, ambalajın malzeme bileşimini belirten imzalı bir uygunluk beyanını, birincil ambalajın fotoğrafları veya teknik çizimleri ile birlikte yetkili kuruma sunacaktır.

Endüstriyel ve Kurumsal Bulaşık Makinesi Deterjanları için; başvuru sahibi, ürünü teslimat sonrası geri alınan bir ambalaj içinde teslim ettiğini açıklayan veya gösteren ilgili belgelerle birlikte imzalı bir uygunluk beyanı sunacaktır.

# Kriter 7. Kullanıma Uygunluk

Ürün, belli bir su sertliği için üretici tarafından önerilen en düşük sıcaklıkta ve dozda tatmin edici bir yıkama performansına sahip olacaktır. En güncel standart TS EN 60436, "Elektrikli bulaşık makinaları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan - performans ölçme metotları" çerçevesinde ürün değerlendirmesi yapılacaktır. Testler, 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin Ek- 1’inde de belirtildiği üzere, ISO 17025 standardı genel gerekliliklerini karşılayan ve usulüne uygun olarak akredite olmuş laboratuvarlarda yapılmalıdır.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, ürünün kriterde belirtilen koşullarda test edildiğini ve sonuçların ürünün en azından gerekli minimum yıkama performansına ulaştığını gösteren belgeleri sunacaktır. Başvuru sahibi ayrıca, uygunsa, test ve kalibrasyon laboratuvarları için ilgili uyumlaştırılmış standartlarda yer alan laboratuvar gerekliliklerine uygunluğu gösteren belgeleri de sağlayacaktır. Ürünün kullanıma uygunluğuna yönelik test sonuçları da doğrulama sürecinde dikkate alınır.

# Kriter 8. Tüketicinin bilgilendirilmesi

Ürün performansını en üst düzeye çıkarmak, oluşan atıkları en aza indirmek ve su kirliliğini ve kaynak tüketimini azaltmak için gerekli kullanım talimatları ürünle birlikte sunulmalıdır, bu talimatlar okunaklı olmalı veya grafik gösterimi ya da simgeler içermeli ve aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır:

1. **Dozaj talimatları**

Başvuru sahibi, tüketicilerin önerilen dozajı ayarlamasına yardımcı olmak için uygun adımları atacak, dozaj talimatlarını ve uygun bir dozaj sistemini (örn, kapak) kullanıma sunacaktır.

Dozaj talimatları, en az iki kirlenme seviyesi için önerilen dozu ve varsa su sertliğinin dozaj üzerindeki etkisini içermelidir.

Varsa, ürünün pazarlanması planlanan bölgedeki en yaygın su sertliği veya bu bilginin nerede bulunabileceği belirtilecektir.

1. **Ambalaj imha bilgileri**

Birincil ambalaj, ambalajın yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve doğru imhası hakkında bilgi verilmelidir.

1. **Çevre ile ilgili bilgiler**

Birincil ambalajda, enerji ve su tüketimini en aza indirmek ve su kirliliğini azaltmak için doğru dozu ve önerilen en düşük sıcaklığı kullanmanın önemini belirten bir metin olacaktır.

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, ürün etiketinin bir örneğiyle birlikte imzalı bir uygunluk beyanı sunacaktır.

# Kriter 9. Çevre Etiketinde Verilen Bilgi

Ürün üzerinde çevre etiketi ile birlikte aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

Çevre etiketi, ürün ambalajında 2$×$2 cm ebatlarında yer alacaktır, etiketin altında, 6 punto büyüklüğünde belge numarası ve “Bu üründe çevre etiketi kullanımı, çevresel performansından dolayı 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Etiketi Yönetmeliği uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca uygun görülmüştür.” ifadesi yer almalıdır.

Ürüne ilişkin başvuru sürecinde onaylanması durumunda aşağıdaki ifadelerde yer alabilir,

* Sucul ortam üzerinde düşük etki
* Sürdürülebilir hammadde kullanımı
* Üretim sürecinde zararlı kimyasalların kısıtlanması

**Değerlendirme ve doğrulama:** Başvuru sahibi, imzalı bir uygunluk beyanı ile birlikte, ürün etiketinin bir numunesini ya da Türkiye Çevre Etiketi'nin yerleştirildiği ambalajın tasarımını sunacaktır.

1. DID listesinin en son sürümü, aşağıdaki bağlantılardan edinilebilir. <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_b_en.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
2. Biyokonsantrasyon Faktörü (BCF)<100 veya log Kow< 3,0 ise, söz konusu maddenin biyobirikimli olmadığı kabul edilir. Hem BCF hem de log Kow değerleri mevcutsa, ölçülen en yüksek BCF değeri kullanılacaktır. Bu değerlere GBF’lerden de ulaşılabilir. [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://www.ifraorg.org> [↑](#footnote-ref-4)