**EK: Proje Onayı Revizyonu Gerektirmeyen Durumlar Listesi**

1. Tesiste kurulu bulunan mevcut ekipmanların yenilenmesi veya aynı işleve sahip arıtma verimini iyileştirici farklı bir ekipmanın mevcut ekipmanın yerine kurulması.
2. Çamurun nihai bertaraf şeklini/yöntemini etkileyecek şekilde çamur işleme proseslerinde yapılan değişikliklerin ilgili onay merciine bildirilmesi.
3. Faaliyetten kaynaklanan atıksuyun nitelik ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla, atıksu arıtma tesisinin (örn; paket arıtmalar) yerinin değişmesi durumunda;
4. Alıcı ortam değişmiyorsa,
5. Farklı bir alıcı ortama verilse dahi alıcı ortam deşarj standartları aynı kalıyorsa,
6. Alıcı ortam özelliklerine bağlı olarak deşarj standartları da değişiyorsa herhangi bir proses ilavesi yapılmadan değişen alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığını gösterir analiz sonuçlarının (İlgili onay mercinin uygun göreceği sayı ve şekilde) ilgili merci tarafından uygun görülmesi halinde.
7. Üretim sektörünün değişmesi, yeni sektör ya da alt sektör eklenmesi durumunda mevcut atıksu arıtma tesisine herhangi bir proses ilavesi yapılmadan, değişen alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığını gösterir analiz sonuçlarının (İlgili onay mercinin uygun göreceği sayı ve şekilde) ilgili merci tarafından uygun görülmesi ve üretimle ilgili değişiklerin bildirilmesi halinde.
8. Alıcı ortam deşarj standardı değişmediği halde arıtma sonrasına dezenfeksiyon ünitesi, kum filtresi veya aktif karbon filtrelerinin eklenmesi.
9. Atıksu arıtma tesis kapasitesinin (m3/gün) üçte bir oranından daha az artması.
10. Derin deniz deşarjlarında: Boru cins ve uzunluğu, deşarj yeri, deşarj derinliği ve tesis kapasitesinin (m3/gün) üçte bir oranından daha az artması.
11. Derin deniz deşarjlarında: diğer koşullar aynı kalmak şartıyla, ön arıtmadaki mevcut ekipmanın yenilenmesi,
12. Deşarj edilecek suyun kalite ve miktarının ve aynı zamanda derin deniz deşarj hattı güzergahının değişmemesi koşuluyla ön arıtmanın yerinin değişmesi.