TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

**Tesisin Adı :**

**Tesisin Adresi :**

**ÇED Görüşü :**

**İlgili Tebliğ :** Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

**İnceleme Tarihi :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar** | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | Zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmıştır. |  |  |
| **2** | İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrili, alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenmiştir. |  |  |
| **3** | Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmıştır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır) |  |  |
| **4** | Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmıştır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır). |  |  |
| **5** | Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteyner kullanılmıştır. |  |  |
| **6** | Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunmaktadır. |  |  |
| **7** | Metal Hurda Toplama – Ayırma faaliyeti yapan tesisler için radyoaktif madde ölçüm cihazı (radyasyon paneli veya el cihazı) ve bu cihazı kullanacak personelin eğitim sertifikası bulunuyor. |  |  |
| **8** | EÇBS Kaydı Var mı? |  |  |
| **9** | Tapu-Kira Sözleşmesi-Vaziyet Planı (Atık Türlerinin Gösterildiği) |  |  |
| **10** | Kalibrasyon Sertifikası- Atıksu Bağlantısı ile ilgili belge veya yazı |  |  |
| **11** | Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi ibareli tabela |  |  |
| **12** | Farklı Atık Türleri için bölmeler/Atık Kodları Tabelaları Asılacak |  |  |
| **13** | Dekont- 111 Gelir Kodu ile 800 TL (2021 yılı için) |  |  |

**İncelemeyi Yapan Teknik Personel Firma Yetkilisi**

**Adı/ Soyadı Adı/ Soyadı Adı/Soyadı – İmza**

**Unvanı Unvanı İmza İmza**