**TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATI**

**(Kompost)**

1. **Tesise Kabul edilecek atık kodları**

Kompost Tebliği kapsamında işletmeye kabul edilmesi talep edilen atık kodları tablo olarak eklenmelidir.

1. **Ekipman Listesi**

Aşağıdaki ekipmanlar bulunmalıdır.

|  |  |
| --- | --- |
| Atık Kabul Birimi (üzeri kapalı) |  |
| Loader |  |
| Vinç1, 3 |  |
| Manyetik ayırıcı1, 3 |  |
| Konveyör3 |  |
| Poşet parçalayıcı döner elek1, 3 |  |
| Parçalayıcı (Kesici değirmenler, toplu değirmenler, döner davul/ elek, parçalayıcı elekler, silindirik kırıcı vb.) |  |
| Döner elek (Ayırma, parçalama, ince fraksiyon < 6 – 8 mm, orta fraksiyon 6/8 – 60/80 mm, kaba fraksiyon > 60/80 mm.) |  |
| Karıştırma, havalandırma ekipmanı |  |
| Ön şartlandırma ünitesi, |  |
| Kompostlaştırma ünitesi, |  |
| Son şartlandırma ünitesi, |  |
| Son eleme ünitesi, |  |
| Diğer (1) |  |
| Hijyenizasyon(2) |  |
| Kapalı Ürün Deposu |  |
| Paketleme Ünitesi(4) |  |

(1) İhtiyaç duyulması halinde yer alır.

(2) Hayvansal atık beslenmesi durumunda yer alır.

(3) Mekanik ayırma ünitesi olması durumunda aranmaz.

(4) Ürünün piyasaya arz edilmesi durumunda yer alır.

Yukarıda yer alan tabloda uygun sütün işaretlenerek işletmede bulunması gereken ekipmanların resimleri aşağıya eklenmeli ve ekipman hakkında bilgi verilmelidir.

1. **Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri**

**Kompost Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atık Kodu1 | Toplam Alınan Atık Miktarı2 | Toplam Üretilen Kompost3 | Kompost Gönderilen  Yer4 | Gönderilen Kompost Miktarı5 | Toplam Stok Kompost6 |
| ……. |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |

Yukarıda yer alan bilgiler GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu tarihine kadar olan dönem için **TON** cinsinden doldurulmalıdır.

1. GFB döneminde atık kabulü yapılan kodlar sadece yazılmalıdır.
2. GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu zamanının toplam atık kodu bazındaki kabul miktarı yazılmalıdır.
3. GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu zamanına kadarki süreçte elde edilen toplam kompost miktarı verilmelidir.
4. GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu zamanına kadarki süreçte elde edilen toplam kompost miktarından gönderim yapılan yer ile uyumlu olacak şekilde belirtilmelidir.
5. 4 üncü sütunda gönderim yapılan kompost miktarı yazılmalıdır.
6. Lisans başvurusu itibariyle işletmede stok olarak yer alan toplam kompost miktarı yazılmalıdır.

Kompost Tebliği’nin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, yapılan ölçümlere ilişkin tablo (GFB süreci içerisinde) verilmelidir.

Kompost Tebliği’nin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, 1 saat 70 ºC sıcaklığın uygulanacağı hijyenizasyon ünitesi şartının sağlandığının belgelenmelidir.

Kompost Tebliği’nin 13 üncü maddesi kapsamında kompostun piyasaya arz edilmesinde, Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınan izin belge örnekleri eklenmelidir.

1. **Tesisten Kaynaklanan Atıklar**

Tesisten proses kaynaklı tüm atıklar (bakiye atık, elek üstü malzemeler vb.) oluştukları birim yıllık oluşum miktarları, atık kodları ve değerlendirme aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Atık Kodu** | **Oluştuğu birim** | **Tahmini Yıllık Miktar (kg)** | **Değerlendirme Biçimi** | **Açıklama** |
| 1 | …… | …… | …. | R3 vb. | Atığın ne olduğu hususunda bilgi (elek üstü malzemeler vb) |
| 2 | …… | …… | …. |  |  |

1. **Kompost Tebliği’nin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereği Ek-2 ve Ek-3’te yer alan kompost kriterleri içeren** Yetkili laboratuvar tarafından **hazırlanan analiz raporları**

Analiz sonuçları her bir parametre için Tebliğ’de belirtilen şartlarda, birimlerde ve sıralamada, Tebliğle karşılaştırmalı verilerek değerlendirilmesi yapılmalıdır. Analiz Raporlarının her sayfası imzalı ve kaşeli olmalıdır.( Numuneler, yetkili laboratuvar tarafından veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gözetiminde alınarak analize gönderilmelidir. Numune Alma Tutanağı Analiz Raporu ile birlikte sunulmalıdır.)

1. **Anlaşmalı Tesisler**

İşletmenin, tesisten kaynaklanan kullanılmayan ve/veya standart dışı kompostu kabul edecek olan atık işleme/bertaraf tesisleri ile yaptığı anlaşmalar yüklenmelidir.

1. **Fotoğraflar**

İşletmede yer alan her bir ünitenin fotoğrafı ünite ismi belirtilerek verilmelidir.