ÇEVRE LİSANSI

BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN

SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

**Tesisin Adı :**

**Tesisin Adresi :**

**Çevre Lisansının Konusu :** Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama

**İlgili Yönetmelik :** Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

**İnceleme Tarihi**  **:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar** | | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | Bitkisel atık yağ ara depolama alanları kapalıdır. |  |  |
| **2** | Tesiste yağmura karşı korunaklı atık kabul alanı bulunmaktadır. |  |  |
| **3** | Tesiste kantar bulunmaktadır. Kantar bulunmuyor ise hizmet alınan tesis ile yapılan sözleşme bulunmaktadır. |  |  |
| **4** | Lisanslı bitkisel atık yağ toplama aracı bulunmaktadır. |  |  |
| **5** | Tesiste bitkisel atık yağlar biriktirme tankı veya bidonlar ile depolanmaktadır. |  |  |
| **6** | Depolama tankı taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunmaktadır. Güvenlik havuzu hacmi, en az tankın  kapasitesi kadar olup, güvenli boşaltmayı sağlayacak ekipman bulundurulmaktadır. |  |  |
| **7** | Depolamanın tank ile yapılması halinde, tankların üzerinde “Bitkisel  Atık Yağ” ibaresi bulunmaktadır. |  |  |
| **8** | Bidon ve tankların temizliği için yıkama ünitesi bulunmaktadır. Yıkama ünitesi bulunmuyor ise hizmet alınan tesis ile yapılan sözleşme bulunmaktadır. |  |  |
| **9** | Toplama bidonları yıkama kolaylığı için çember kapaklıdır ve yeterli sayıda bulunmaktadır. |  |  |
| **10** | Tesiste bitkisel atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğini sağlamak üzere, betonarme zemin, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmıştır. |  |  |
| **11** | Tesiste bitkisel atık yağ ile temasta olan kısımların zemininde uygun eğimler yapılmış olup, dökülmeye karşı alanda sızdırmaz taşıma kanalları ve toplama çukuru oluşturulmuştur. |  |  |
| **12** | Dökülmeye karşı yeterli miktarda emici malzeme bulunmaktadır. |  |  |
| **13** | İtfaiye projesi mevcut olup, ilgili belediye tarafından onaylanmış ve yangına karşı gerekli önlemler alınmıştır. |  |  |
| **14** | Yağmur suyunun yıkama suyu ile karışmaması için gerekli önlemler alınmıştır. |  |  |
| **15** | Kokuya karşı önlem alınmıştır. |  |  |
| **16** | Geri kazanım tesisleriyle yıllık sözleşmesi mevcut olup, ara depolana lisans süresi sözleşmeli oldukları geri kazanım tesisinin çevre lisansı süresini aşamaz. |  |  |
| **17** | Bitkisel atık yağ üreticileri ile yıllık sözleşmesi bulunmaktadır. |  |  |
| **18** | Sözleşme yaptıkları bitkisel atık yağ üreticilerine vermek üzere biriktirme bidon ve konteynerleri mevcuttur. |  |  |
| **19** | Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk edilen bitkisel atık yağ miktarlarını aylık olarak ilgili İl Müdürlüğüne bildirmek üzere bilgisayar sistemleri bulunmaktadır. |  |  |

\*Bütün Sayfalar Paraflı Olmalıdır

İncelemeyi Yapanların

Adı Soyadı Unvanı İmza