**ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

**2013 YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI**

**DÜZELTME LİSTESİ**

1. **İnşaat Rayiçleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YANLIŞ**  **ÜST BAŞLIK** | **DOĞRU**  **ÜST BAŞLIK** |
| 04.032/50A01 | M TIPI HAZIR DRENAJ KANALLARI (TS EN 1433) | M TIPI HAZIR DRENAJ KANALLARI (TS EN 1433) (SENTETİK REÇİNE BAĞLAYICILI BETON) |

1. **Mekanik Tesisat Birim Fiyatları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YANLIŞ TANIM** | **DOĞRU TANIM** |
| 117-000 | Kullanılması halinde 117-101-201 pozlarındaki montajlı birim fiyatlar … | Kullanılması halinde 117-101,102 pozlarındaki montajlı birim fiyatlar … |
| 204-2100 | SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Ölçü:m)  Bina içinde …....TS EN 1501-1’e göre test…. ..yerine montajı. | SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI(Ölçü:m)  Bina içinde …TS EN 13501-1’e göre test …. yerine montajı. |
| 390-200 | Dönüş Hattına monte edilmek üzere, PN 16, ….. Aralığı: 0,05 - 1,0 Bar | Dönüş Hattına monte edilmek üzere, PN 25, …. .. Aralığı: 0,05 - 1,0 Bar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT** | **DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT** | **YANLIŞ**  **MONTAJ BEDELİ** | **DOĞRU**  **MONTAJ BEDELİ** |
| 165-323 | - | 74 | - | 10 |

1. **Elektrik Tesisat Birim Fiyatları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YANLIŞ TANIM** | **DOĞRU TANIM** |
| 833-397 | Akıllı analog adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü  (Ölçü: Metre; İhzarat: % 60)  Halogen free ……….. TS EN 54-4 standardına ….… çalışır halde teslimi. | Akıllı analog adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü  (Ölçü: Metre; İhzarat: % 60)  Halogen free …………..TS EN 54-5 standardına sahip .. çalışır halde teslimi. |
| 924-012 924-063 poz aralığı | …. cm. kadar | ….. mm. kadar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZ NO** | **YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT** | **DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT** | **YANLIŞ**  **MONTAJ BEDELİ** | **DOĞRU**  **MONTAJ BEDELİ** |
| 717-207 | - | 1.859,00 | - | 15,00 |
| 738-100 | - | 33,20 | - | 7,30 |
| 742-532 | - | - | - | 2,50 |
| 782-218 | - | 3,00 | - | 0,80 |