

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13 02** | **Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları** |  |
| 13 02 04\* | Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları | Grup B |
| 13 02 05\* | Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları | Grup B |
| 13 02 06\* | Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları | Grup B |
| 13 02 07\* | Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları | Grup B |
| 13 02 08\* | Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları | Grup B |

**-1-**

**ATIK YAĞ KODLARI LİSTESİ**

**-2-**





-3-

**Görevli Personelin**

**Adı Soyadı :**

**Cep Telefonu No :**

**MOTOR YAĞI DEPOLAMA ALANININ FİZİKİ ÖZELLİKLERİ**

**1. Geçici depolama alanı üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak şekilde oluşturulur.**

**2. Geçici depolama alanının zemini geçirimsiz malzemeden teşkil edilir.**

**3. Geçici depolama alanında sızma veya dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.**

**4. Geçici depolama alanının sızma ve dökülmelere karşı etrafı ızgarayla çevrelenir. Izgarada biriken sıvılar toplanarak uygun yöntemle geri kazanım/bertarafı sağlanır, alıcı ortama deşarj edilmez.**

**5. Geçici depolama alanında yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirleri alınır.**

**6. Geçici depolama alanı dışarıdan izinsiz şekilde girişe izin vermeyecek şekilde teşkil edilir.**

**7. Geçici depolama alanında atıkların tehlikelilik özelliğine göre uygun bölümlendirme yapılır. Atıklar atık kodlarına göre ayrı ayrı depolanır.**

**8. Geçici depolama alanı olarak konteynır kullanılabilir. Konteynır kullanılması halinde konteynır geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilir, konteynırın etrafı ızgara ile çevrelenir, sızma ve dökülmelere karşı absorban malzeme bulundurulur.**

**9. Geçici depolama alanından/konteynırından sorumlu bir çalışan belirlenir. Sorumlu çalışan geçici depolama alanına/konteynırına giren ve çıkan tüm atıkların kayıtlarını tutar ve izinsiz giriş ve çıkışa engel olur. Sorumlu çalışanın iletişim bilgileri depolama alanının dışından görülecek şekilde tabela ile uygun yere asılır.**

**10. Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanı oluşturan işletmeler, atık motor yağları için ayrı bir depolama alanı kurmasına gerek yoktur. Mevcut geçici depolama alanında atık motor yağ depolaması yapılabilir.**

**11. İl Müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilecek ilave tedbirler alınır.**

**12. İşletme veya kurumun Çevre Bilgi Sistemine Kaydı yapılır ve Atık Yönetim Uygulaması sistem üzerinden eklenir.**

**13. Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi için dilekçe ile İl Müdürlüğümüze başvuru yapılır.**

**14. Yukarıda yer alan 1,2 ve 3 sayfalar atık depolama alanının uygun yerine asılır.**