**305/2011/EU REGÜLASYONU KAPSAMINDAKİ YAPI DAİMİ KOMİTESİ TOPLANTISI**

**Özet:**

 **Belçika/Brüksel'de; 16/06/2014 tarihinde Avrupa Komisyonu temsilcileri, Avrupa Standardizasyon Komitesi yetkilileri ve Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinin temsilcileri katılımı ile gerçekleşen Yapı Daimi Komitesi Toplantısına Türkiye'yi temsilen katılım sağlanmıştır. 17-18/06/2014 tarihlerinde Yapı Test Fuarı ziyaret edilerek, Avrupa Standardizasyon Komitesi CEN tarafından organize edilen Yapı Sektör Ağı Konferansına iştirak edilmiştir.**

**Katılımların amacı; Bakanlığımız tarafından uyumlaştırılarak ulusal mevzuatımıza kazandırılan ve
01/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Tüzüğü(305/2011/EU),nün (CPR) uygulanmasına
dönük Avrupa Komisyonu planları ve kararlarının takibi; Türkiye yapı malzemeleri sektörünü de etkileyen
konular hakkında gelişmelerin takip edilmesi.**

**Görüşülen Konular:**

**Yapı Daimi Komitesi toplantısında;**

**CE işareti tanıtımı için hazırlanan kamu spotu izlendi.**

**Performans Beyanına ilişkin revizyonların AB Resmi Gazetesinde(OJEU) yayınlandığı,**

**Ahşap bazlı panellerin yangına dayanım, ahşap döşemeler ile alçı aksesuarların yangına tepkilerine ilişkin**

**tebliğlerin yıl sonuna kadar yayınlanacağı,**

**Tehlikeli maddelere ilişkin raporun tamamlanarak yayınlandığı bildirildi.**

**Standardizasyona ilişkin bütçenin %25 düşürüldüğü,**

**Daha önce yayınlanması öngörülen 11 adet yeni, 24 adet revize standarttan 6 tanesine yayınlanamaz şerhi**

**konulduğu, tamamlanan 29 standartların ise en kısa sürede Resmi Gazetede yayınlanacağı,**

**EN 14342 standardının bambu döşeme kaplamalarına, malzeme yapısının değişik olmasından dolayı,**

**uygulanamadığı belirtildi.**

**-5 seri olmayan üretim olup olmadığına karar verme kriteri olarak;**

**1-Üretim sayısı 1 adet olduğunda şüphesiz münferit üründür, yinede üretilen malzemelerin zamana**

**yayılımına göre değerlendirilebileceği,**

1. **Üretilen malzemelerin bir karakteristiğinde değişiklik olmasıyla(ömeğin; boyutları), seri olmayan ürerim olarak sayılamayacağı,**
2. **Endüstriyel üretim metoduyla üretilen her ürün seri üretim sayıldığı açıklamaları yapılmıştır.**

**Geri dönüşüm ile üretilen yapı malzemesi ürünleri ile ilgili olarak;**

**Malzeme CPD-Yapı Malzemeleri Direktifinden önce üretilmişse CE işareti aranamayacağı belirtildi.**

**Çelik ve alüminyum ürünlerinde, EN 1090-1 standardı kapsamında, CE işaretlemesinin mümkün olmadığı durumlar (kapı, boru, merdiven,...) bildirildi.**

**Sıkça sorulan sorulara yenileri eklenmiştir. İmalatçının hangi durumlarda belirli temel karakteristikler için NPD (Performans belirlenmedi) beyan edemeyeceği konusu görüşüldü.**

**Yapı test fuarında; Aralarında, ASTM, BBA, ETA, Q-Lab, Taurus, VINCI, BBRI, DIBt, ECCREDI gibi inşaat araştırma, sertifıkasyon, test konularında çok önemli yer edinmiş katılımcıların da bulunduğu stantlarla ikili temaslar yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu; ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi alındı; karşılıklı tanıtım yapılarak temas bilgileri paylaşıldı.**

**CEN Konferansında; CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği; Avrupa Komisyonu'nun, üreticilerin, müteahhitlerin, onaylanmış kuruluşların, teknik komitelerin bakış açılarından tek tek ele alınarak, eleştiri ve değerlendirmeler yapılmıştır.**

**Özellikle, CPD'den CPR'a geçilmesiyle ortaya çıkan sorunlara değinilmiştir.**

**Sonuçlar:**

**Yapı Daimi Komitesinin toplantıyla ilgili dokümanlarına (CIRCABC, SCC-CPR) bir süre sonra ulaşılabileceği belirtilmiştir.**

**CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ilişkin; gerek Yapı Daimi Komitesinde, gerekse CEN Konferansında yapılan vurgulamalardan, alınması gereken çok yol olduğu ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılmıştır.**

**Yapı Daimi Komitesi toplantısında, Avrupa Komisyonu tarafından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan performans beyanına ilişkin değişikliklere göre ilgili yönetmeliklerimizde değişiklik yapılması gerekmektedir.**

**Piyasa Gözetim ve denetimine ilişkin uygulamaların ve sorunların tartışıldığı AdCO toplantılarına önem verilmekte tüm üye ülkelerin katılımı beklenmektedir.**

**Yapı Test Fuarında CPR'a ilişkin paydaşlardan uygulamaya yönelik bilgiler edinilmiş olup, gerektiğinde irtibata geçilebilecektir.**

**Öneriler:**

**Yapı Malzemeleri Tüzüğü (305/2011/EU) kapsamında, Yapı Daimi Komitesi yılda iki defa gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda tüm üye ve aday ülkeler bu tüzük kapsamında ülkelerindeki uygulamaları ve karşılaşılan güçlükleri doğrudan Avrupa Komisyonu'na aktarma imkanı bulabildikleri gibi ülkelerindeki inşaat sektöründen gelen talepleri de aktararak Avrupa Komisyonunun çalışma programına etki edebilmektedirler. Yapı Daimi Komitesi toplantılarından önce ülkemiz yapı malzemeleri üreticileri temsilcileri ile bilgi alışverişi amacıyla toplantıların düzenlenmesi ve bu toplantılarda Komisyon'a iletilmek**

**ilen bilgilerin irdelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Komisyonun geri bildirim istediği hususlarda sektörün ve TSE'nin katkısı olmadan sağlıklı bilgi sunulması mümkün görünmemektedir.**

**Uluslararası fuarlarda; Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı olarak, Bakanlığımızı temsilen stant açmamızın yarar sağlayabileceği ve olumlu etkilerinin olabileceği düşünülmektedir.**