**Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi alabilme Kriterleri:**

**1) Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar için Kurallar Standardını sağlayan sabit istasyonlara ait TS 12047 belgesi veya Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları için Genel Kriterler Standardını sağlayan araç muayene istasyonlarına ait TS-EN 45004 belgesi,**

**2) Pozitif ateşlemeli benzin motorlu taşıtlarda egzoz gazı emisyon ölçümlerinde kullanılacak ekipman ve cihazlar için TS ISO 3930 standardı için tanımlanan özelliklere uygunluk belgesi,**

**3) Sıkıştırmalı ateşlemeli dizel motorlu taşıtlardaki egzoz gazı emisyon ölçümlerinde kullanılacak cihazlar için 72/306/AT Yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygunluk belgesi,**

**4) Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun TS 12361’de belirtilen usullerden birisi ile yapılmış olduğuna dair belge,**

**5) Kalibrasyonun TSE tarafından ya da Türk-Ak tarafından akredite edilmiş bir kurum tarafından yapılmış olması,**

**6) Egzoz emisyon ölçümlerinde, istasyonda en az 1(bir) ölçüm personelinin olması ve bu personelin en az Meslek Lisesi motor , makine , elektrik , elektronik , kimya ve benzeri bölümleri mezunu yada bu konuda en az 1 yıl pratik eğitim almış olması,**

**gerekmektedir.**